REFERENČNÍ LIST

Výměna HKV 2xDN600 podzem. Š4A – II. etapa 2. část

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Ing. Petr Kopec s.r.o. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Místo plnění:** | Karviná |
| **Předmět plnění:** | Demontáž a montáž HKV 2xDN600 v úseku cca 105 m | |
| **Termín plnění:** | Realizace 05. – 07. 2017 |
| **Záruky:** | 60 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.** | Ing. Folwarczný (725 589 624) |
| **Kontakt Veolia ČR, a.s.** | Ing. Popiolek (725 842 796) |

Technické parametry : .

Systém : dvoutrubkový

Teplotní spád : zima 140/60 oC

léto 80/60 oC

Tlaková úroveň : PN 25

Dimenze : DN 600

Vedení trasy : podzemní

Izolace : minerální / plech

Délka trasy : 105 m

**Popis realizace :**

Stávající horkovodní potrubí 2xDN600 bylo demontováno společně se stávajícím uložením z neprůlezného kanálu.

Nové horkovodní potrubí 2xDN600 bylo na dno železobetonového kanálu uloženo v rovných trasách pomocí válečkových podpěr v hlavách kompenzátorů a u lomového bodu byly umístěna atypická objímková kuličková uložení. V rámci týdenní odstávky byl nový úsek dopojen na stávající korkovod.

