REFERENČNÍ LIST

Výměna ohříváku topné vody ZV1 a ZV2

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Místo plnění:** | Závod Teplárna Olomouc |
| **Předmět plnění:** | Výměna ohříváku topné vody ZV1 a ZV2 |
| **Termín plnění:** | 05 – 9.2019 |
| **Záruky:** | 24 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.:** | Ing. Martin Svoboda (606 749 523)  |
| **Kontakt VEČR, a.s.:** | Ing. Tomáš Mlčák (724 439 585) |

Technické parametry ohříváku ZV1:

Jmenovitý tepelný výkon ZV1: 42 500 kWt

Medium: Pára - voda

Hmotnost 25 t

Technické parametry ohříváku ZV2:

Jmenovitý tepelný výkon ZV2: 57 000 kWt

Medium: Pára - voda

Hmotnost 25 t

**Popis realizace:**

Byla provedena výměna dvou kusů ležatých výměníků ZV1 a ZV2 výrobce SAHALA, které byly instalovány na podlaží + 0,00m do původních pozic. Výměníky byly napojeny na stávající potrubní system:

Vstupní páry

Topné vody

Kondenzátu

Výfuku od pojistných ventilů

Byla provedena kompletní výměna systému odvodnění a odvzdušnění výměníku ZV1, ZV2 a navazujících potrubních celků. Oprava přístupových plošin.

