REFERENČNÍ LIST

OS – Rekonstrukce DPS

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Místo plnění:** | Ostrava |
| **Předmět plnění:** | Rekonstrukce domovních předávacích stanic |
| **Termín plnění:** | Realizace 08. – 09. 2022 |
| **Záruky:** | 60 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.** | Jan Chodura (720 053 201)  |
| **Kontakt Veolia ČR, a.s.** | Jan Pavlenka (602 505 777) |



Technické parametry : .

Systém : Klasické,nerezové a PPR potrubí.

Topná voda TV: Provozní teplota zima -80°C, léto - 60°C

Otopná voda ÚT: Provozní teplota 75/60°C

Teplá užitková voda TUV: Provozní teplota 50-55°C

**Popis realizace :**

Rekonstrukce domovních předávacích stanic je provedena v Ostravě na Bohumínské ulici č. 48,58 a 60.



Předmětem díla je rekonstrukce přípravy TUV na DPS, která spočívá ve výměně kompaktů ohřevů TUV, NTP i VTP. Součástí této rekonstrukce je také zpracování kompletní projektové dokumentace díla části strojní a elektro a MaR. V rámci elektro a MaR je předmětem díla výměna rozvaděčů s instalací nového řídícího systému pro celou DPS.