REFERENČNÍ LIST

K PO Š54 – Š55V, HV 2x DN150, 235m ul. Porubská

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Místo plnění:** | Ostrava |
| **Předmět plnění:** | Kompletní výměna potrubí 2 x DN150 | |
| **Termín plnění:** | Realizace 07. – 11. 2022 |
| **Záruky:** | 60 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.** | Chodura Jan (720 053 201) |
| **Kontakt Veolia ČR, a.s.** | Drozdek Pavel (602 205 376) |

Technické parametry : .

Systém : Klasické a předizolované potrubí.

Provozní teplota: Provozní teplota zima -145/60°C, léto – 90/60°C

Konstrukční přetlak: 2,5MPa

Vedení trasy: Podzemní

Izolace: PIP, minerální vlna

**Popis realizace :**

Výměna horkovodního potrubí začíná v šachtici Š54 a končí šachticí Š55V.

Předmětem díla, je kompletní výměna potrubí v délce 235m, výměna pevných bodů, kompenzátorů a lomů na přívodním a vratném potrubí respektující původní trasu. Původní HV potrubí je nahrazeno za nové předizolované potrubí, které je uloženo ve stávajícím železobetonovém kanále na uložení.

Součástí díla je také provedení stavební části, která zahrnuje opravy stávajícího železobetonového kanálu, výrobu nových zákrytových desek a nových stropů šachtic.

