REFERENČNÍ LIST

KR – Areál Zajíc

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s. |
| **Místo plnění:** | Krnov |
| **Předmět plnění:** | Dodávka a instalace nových předávacích stanic pro zajištění dodávky teplené energie k vytápění objektů v areálu Zajíc v Krnově. |
| **Termín plnění:** | Realizace 11. – 12. 2016 |
| **Záruky:** | 60 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.** | Ing. Folwarczný (725 589 624)  |
| **Kontakt Veolia ČR, a.s.** | p. Čermák (724 154 599) |

Technické parametry : .

**Hlavní předávací stanice (HPS)**

**SYMPATIK PNV 500 kW ÚT**

Výkon 500 kW

Systém pára/voda

Pprim. 25 bar

Tprim. 150°C

Psek. 6 bar

Tsek. 95°C

**Domovní předávací stanice (DPS)**

**SYMPATIK VZV 215 kW ÚT**

Výkon 215 kW

Systém voda/voda

Pprim. 6 bar

Tprim. 95°C

Psek. 6 bar

Tsek. 95°C

**Popis realizace :**

V rámci realizace díla byly dodány a instalovány hlavní předávací stanice (pára/voda) a tlakově závislá domovní předávací stanic (voda/voda) určených k dodávce tepelné energie pro areál Zajíc v městě Krnov. Obě stanice byly napojeny na stávající rozvody UT. K propojení HPS a DPS bylo instalováno nové teplovodní potrubí, v kombinaci nadzemního a podzemního vedení. Nově byly provedeny elektro a komunikační rozvody a tepelné izolace pro obě stanice.

