REFERENČNÍ LIST

Oprava přehříváku kotle K8

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie Kolín a.s. |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie Kolín a.s. |
| **Místo plnění:** | Kolín |
| **Předmět plnění:** | Oprava přehříváku kotle K8 a výměna části zadní membránové stěny  druhého tahu kotle K8. |
| **Termín plnění:** | Realizace 06. – 09. 2017 |
| **Záruky:** | 24 měsíců |
| **Kontakt AmpluServis,a.s.** | Ing. Folwarczný (725 589 624) |
| **Kontakt VEKOL, a.s.** | p. Vokřál (602 604 552) |

Technické parametry:

Jmenovitý výkon: 115 t/h

Tlak přehřáté páry: 4,3 MPa

Teplota přehřáté páry: 440°C

**Popis realizace:**

V rámci akce Oprava přehříváku kotle K8 bylo provedeno:

- dodávka a výměna veškerých trubek mezi komorami dle rozsahu díla a platné legislativy

- dodávka, výroba a výměna části zadní membránové stěny druhého tahu kotle K8 dle rozsahu díla a platné legislativy

- provedení požadovaných zkoušek

- provedení stavební a tlakové zkoušky kotle za účasti TIČR

- montáž provizorního potrubí a tlumiče hluku pro provedení profuků

- provedení profuků

