REFERENČNÍ LIST

TFM K3 RGO Vzduchové okruhy včetně ventilátoru

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Veolia Energie ČR, a.s |
| **Provozovatel:** | Veolia Energie ČR, a.s |
| **Místo realizace:** | Frýdek Místek |
| **Předmět plnění:** | TFM K3 RGO Vzduchové okruhy včetně ventilátoru  |
| **Termín plnění:** | Realizace 08. – 10. 2017 |
| **Záruky:** | 24 měsíců |
|  |  |
|  |  |

**Popis realizace:**

Cíle předmětu díla:

Kompletní demontáž stávajícího dožitého sacího potrubí vzduchovodu, tzn. od sacího hrdla ve výšce +27 m po přírubu sání VV.

Demontáž stávajícího dožitého výtlačného potrubí vzduchovodu od příruby výtlaku VV

Výroba, dodávka a montáž nového sacího potrubí vzduchovodu dle sestavného výkresu č. 083 01101140A

Výroba, dodávka a montáž nového výtlačného potrubí vzduchovodu

Demontáž stávajícího VV typu RVI – 2000 - 3N - P90°- 90° vč. frémy a stávajícího elektrického motoru

Dodávka a montáž nové – frémy.

Dodávka a montáž nového radiálního vysokotlakého vzduchového ventilátoru.

Oprava elektromotoru 6kV 250 kW.

Demontáž elektromotoru 6kV, 250kW,

Výměna kabelů - Připojení motoru novými kabely vn 6kV s izolací PVC (ne olejovou) ve stávající rozvodně r02 poli č. 21. Provedení kontroly nastavení ochran.



